Информация для внесения сведений в реестр договоров

| **Сведения о способе закупки, № извещения (при наличии)** | **Дата подведения****итогов закупки****(при наличии),****№ и дата протокола****(при наличии)** | **Дата заключения договора,****№ договора** | **Предмет договора,****цена договора, срок (период) его исполнения\*** **(\_\_\_\_по \_\_\_\_\_)** | **Сведения о поставщике\*\*****(подрядчике, исполнителе)** **информация об отнесении к СМП\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Единственный поставщик(ч.19 п.п. 5.7.2 Положения) | № 263-ЕП/ОЗГ от 16.05.2025 | 22.05.2025№ Р398-УСР-ОКТР/25 | поставка материалов и оборудования 1 678 728,97 руб.Срок исполнения: с 22.05.2025по 31.08.2025 | ООО «СТК» 127540, г. Москва, ул. Дубнинская, д.12, корп. 1, кв. 45ИНН 7713445157КПП 771301001ОКПО 19142820ОКТМО 45337000000ОКФС: 16ОКОПФ: 12300Дата регистрации:09.08.2017Телефон:8 (495) 641-70-38Адрес электронной почты: 6417038@mail.ru |

**Сведения о закупаемых товарах:**

| **ОКПД 2\*\*\*\*** | **Наименование Товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу**  | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** | **Объем финансового обеспечения\*\*\*\*\*** | **Запрет/ограничение***(указать нужное)***/обстоятельства, допускающие исключения** *(указать номер пункта/подпункта ПП №1875)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 23.64.10.110 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм | 1,72 | т | 25 890,91 | Россия | **-** | **-** |
| 23.99.12.120 | Композиция битумно-полимерная гидроизоляционная на основе битумно-латексной эмульсии, плотность 1,05 г/см3, цвет черно-коричневый (расход 2кг/м.кв при тол. 2мм) | 179 | кг | 621,46 | Россия | **-** | **-** |
| 23.31.10.129 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, гладкая, декорированная методом сериографии, с одноцветным рисунком, толщина до 11 мм | 91,29 | м2 | 1 870,48 | Россия | **-** | **-** |
| 25.11.23.119 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2000х2000 мм | 6 | компл | 35 301,30 | Россия | **-** | **-** |
| 22.23.14.110 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь до 1,5 м2 | 2,4 | м2 | 18 125,02 | Россия | **-** | **-** |
| 22.23.14.110 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 1,5 м2 | 8,61 | м2 | 10 233,17 | Россия | **-** | **-** |
| 22.23.14.110 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 | 10,2 | м2 | 16 226,02 | Россия | **-** | **-** |
| 23.64.10.110 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 4752 | кг | 18,61 | Россия | **-** | **-** |
| 23.64.10.110 | Смеси сухие строительные клеевые, С2S1 | 3,24 | т | 36 961,39 | Россия | **-** | **-** |
| 23.64.10.110 | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа | 1002,4 | кг | 100,96 | Россия | **-** | **-** |
| 27.40.39.119 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 40 Вт, световой поток 3100 лм, степень защиты IP54, 595х595х42 мм | 19 | шт | 7 728,14 | Россия | **-** | **ограничение** |
| 28.25.12.190 | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,2 мм, периметр до 640 мм  | 12 | м2 | 7 981,87 | Россия | **-** | **-** |
| 28.25.12.190 | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,2 мм, периметр до 640 мм | 29,4 | м2 | 7 981,87 | Россия | **-** | **-** |
| 25.21.11.120 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт | 5 | шт | 10 921,90 | Россия | **-** | **ограничение** |
| 22.21.29.130 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | 5 | компл | 398,56 | Россия | **-** | **ограничение** |

Начальник ОКТР УСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Герасимов

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Батомункуева

 *(дата) (подпись) (ФИО)*