Информация для внесения сведений в реестр договоров

| **Сведения о способе закупки, № извещения (при наличии)** | **Дата подведения****итогов закупки****(при наличии),****№ и дата протокола****(при наличии)** | **Дата заключения договора,****№ договора** | **Предмет договора,****цена договора, срок (период) его исполнения\*** **(с\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_)** | **Сведения о поставщике\*\*****(подрядчике, исполнителе)** **информация об отнесении к СМП\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Единственный поставщик(п.п. 5.7.2 ч.2 Положения) | №\_\_\_\_ЕП-ОЗГ от 21.09.2022 | 04.10.2022№ Р813-УСР-ОСР/22 | Поставка оборудования **1 012 801,20** рублейСрок исполнения: с 04.10.2022 по 31.11.2022. | ООО "Торговый дом ВТ-Центр"ИНН 7719834946 КПП 771901001 ОКПО: 17117597 ОКТМО: 45314000000 ОКФС:16ОКОПФ: 12300Дата регистрации:01.02.20138495-962-01-33msk@vt-centr.ru |

**Сведения о закупаемых товарах:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОКПД 2\*\*\*\*** | **Наименование Товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу**  | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** | **Объем финансового обеспечения\*\*\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 26.30.50.119 | DS-D100M Аналоговый видеодомофон | 2 | шт | 8100,00 | Китай | **-** |
| 26.30.11.190 | DS-D100P Вызывная панель цветная | 2 | шт | 6580,00 | Китай |  |
| 26.20.21.120 | DS-H308QA(C) Видеорегистратор | 1 | шт | 20405,22 | Китай |  |
| 26.40.33.10 | DS-I250L(B) (2.8 mm) Бюджетная IP-видеокамера цилиндрическая | 32 | шт | 32310121,00 | Китай |  |
| 26.30.11.110 | SWT-1318P Коммутатор с питанием POE | 1 | шт | 38214,00 | Китай |  |
| 26.30.11.120 | SWT-1326P Интеллектуальный управляемый коммутатор | 1 | шт | 51850,00 | Китай |  |
| 26.30.11.110 | Tfortis PSW-2G6F+ Гигабитный управляемый уличный коммутатор | 6 | шт | 68370,73 | Российская Федерация |  |
| 26.30.11.110 | Tfortis PSW-2G8F+- уличный 10-портовый гигабитный управляемый коммутатор для построения сетей IP-видеонаблюдения с применением мощных IP-камер. Коммутатор выдает питание PoE+ (IEEE 802.3at, High PoE) до 30Вт на порт. Имеет встроенный оптический кросс. | 2 | шт | 69437,80 | Российская Федерация |  |

Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. И. Стерлев

 *(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(дата) (подпись) (ФИО)*