**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 06.05.2024 в Договор № Р154-УСР-ОКТР/24 от 06.03.2024 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

В соответствии с п. 13.2. Договора Стороны пришли к соглашению:

1. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. Исключить Локальную смету № 3 Договора.
3. Исключить Локальную смету № 4 Договора.
4. Внести изменения в перечень приложений к Договору:

1.Приложение №1 Техническое задание.

2.Приложение №2 Локальная смета.

3.Приложение №3 Акт приема-передачи площадки Генеральным подрядчиком/ Подрядчику.

1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «Цена Договора составляет 984 838 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать восемь рублей 49 копеек, в том числе НДС 20 % - 164 139 (сто шестьдесят четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 75 копеек, определяется в соответствии с Локальной сметой (Приложение №2).».
2. Изложить п.12 Ведомость объемов работ Технического задания (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом / 4 стены с 4 дверных проема | 100 м2 | 0,2106 |
| 2 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 47,385 |
| 3 | Лента уплотнительная шириной 50 мм | м | 24,6402 |
| 4 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм | м | 53 |
| 5 | Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм | м | 85 |
| 6 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой: глухих | 100 м2 | 0,1794 |
| 7 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 75,5274 |
| 8 | Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм | м | 80 |
| 9 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм | м | 40 |
| 10 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,37 |
| 11 | Вата минеральная «ISOVER»: ЗвукоЗащита-50 | м3 | 1,95 |
| 12 | Оклейка тканями: стен | 100 м2 | 0,37 |
| 13 | Стеклообои: TASSOGLAS, паутинка | 10 м2 | 3,7 |
| 14 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 / Прим. Усиление дверного проема брусом | 100 м2 | 0,072 |
| 15 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 100 м2 | 0,78 |
| 16 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 89,7 |
| 17 | Бруски деревянные, размер 50х50 мм | м3 | 0,06 |
| 18 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами в два слоя | 100 м2 | 0,0585 |
| 19 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 12,285 |
| 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,4285 |
| 21 | Грунтовка: "Тифенгрунд" | л | 8,4019608 |
| 22 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,325 |
| 23 | Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм | 10 м | 3,25 |
| 24 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 | 0,4285 |
| 25 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 89,985 |
| 26 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,4285 |
| 27 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 10,89 |
| 28 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 8,59 |
| 29 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,101 |
| 30 | Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь) | т | 0,00404 |
| 31 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 1,0302 |
| 32 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0,00101 |
| 33 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт | 0,05 |
| 34 | Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 200х200 мм | шт | 4 |
| 35 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм | шт | 1 |
| 36 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,2083 |
| 37 | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм) | м2 | 20,83 |
| 38 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0362 |
| 39 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь более 1,5 м2 | м2 | 3,62 |
| 40 | Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей | компл | 1 |
| 41 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,115 |
| 42 | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм) | м2 | 11,5 |
| 43 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,042 |
| 44 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь более 1,5 м2 | м2 | 4,2 |
| 45 | Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей | компл | 2 |

**Сведения о закупаемых товарах\*** *(заполняется в отношении сведений, в которые требуется внести изменения, согласно заключенному Дополнительному соглашению)*

| **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу**  | **Цена договора** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 43.39.19.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту лечебного корпуса | 1 | усл. ед. | 984 838,49 | 984 838,49 | РФ |

**Срок исполнения договора:**

\* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.

\*\* данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)

Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Стерлев

 *(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Батомункуева

 *(дата) (подпись) (ФИО)*