Информация для внесения сведений в реестр договоров

| **Сведения о способе закупки, № извещения (при наличии)** | **Дата подведения**  **итогов закупки**  **(при наличии),**  **№ и дата протокола**  **(при наличии)** | **Дата заключения договора,**  **№ договора** | **Предмет договора,**  **цена договора, срок (период) его исполнения\***  **(\_\_\_\_по \_\_\_\_\_)** | **Сведения о поставщике\*\***  **(подрядчике, исполнителе)** **информация об отнесении к СМП\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Единственный поставщик  (ч.19 п.п. 5.7.2 Положения) | № 265-ЕП/ОЗГ  от 16.05.2025 | 20.05.2025  № Р388-УСР-ОКТР/25 | поставка материалов и оборудования  1 729 423,09 руб.  Срок исполнения: с 20.05.2025  по 31.08.2025 | ООО «АЛЕСТА»  125212 г. Москва, ул.Выборгская , д. 16, стр.4 , эт. мансарда, пом.1, часть ком.2  ИНН 7703379850  КПП 774301001  ОКПО 45100012  ОКТМО 45336000000  ОКФС: 16  ОКОПФ: 12300  Дата регистрации:  13.05.2015  Телефон:  8(499) 288-72-60  Адрес электронной почты:  info@fensys.ru |

**Сведения о закупаемых товарах:**

| **ОКПД 2\*\*\*\*** | **Наименование Товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** | **Объем финансового обеспечения\*\*\*\*\*** | **Запрет/ограничение**  **(указать нужное)**  **/обстоятельства, допускающие исключения**  **(указать номер пункта/подпункта ПП №1875)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 25.11.23.120 | Столб ограждения : профиль 140x140x4 мм, L= 6550 мм, с фланцем (300х300х10+косынки) (Анти.корр. защита: Грунт цинкосодержащий + полимер 60-100 мкм; ; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss)) | 2,00 | шт | 43 533,00 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Столб ограждения : профиль 140x140x4 мм, L= 6400 мм, с фланцем (300х300х10+косынки) (Анти.корр. защита: Грунт цинкосодержащий + полимер 60-100 мкм; ; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss)) | 8,00 | шт | 43 533,00 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Ригель: профиль 140x100x4 мм, L= 5705 мм, с фланцем (160х160х6 - 2 шт заглушки) (Анти.корр. защита: Грунт цинкосодержащий + полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: без отверстий; Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss))(Тип 1) | 4,00 | шт | 40 185,00 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Ригель: профиль 140x100x4 мм, L= 5000 мм, с фланцем (160х160х6 - 2 шт заглушки) (ригель Р1) (Анти.корр. защита: Грунт цинкосодержащий + полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: без отверстий; Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss)) (Тип 2) | 2,00 | шт | 34 825,50 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Связь: профиль 40x40x3 мм, L= 6000 мм, (Анти.корр. защита: окрашенные. Вариант исполнение: без отверстий) | 14,00 | шт | 5 832,00 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | "Комплект скоб F50 под столбы 60/80 (4 шт.) (Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss)) | 60,00 | шт | 202,80 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | "Комплект метизов ""В"" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) | 60,00 | шт | 150,00 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Комплект "Скоба F24" (4шт.) отверстие - кв 7 (Анти.корр защита: горячеоцинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss)) | 53,00 | шт | 187,40 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Кров.саморез оц.5,5х32 | 53,00 | шт | 10,60 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | "Комплект метизов для межпанельного соединения (Болт М6х25 DIN 603оц- 4 шт, Гайка М6 кл.8.0DIN 934 оц- 4 шт, Шайба D6 DIN 125 оц - 4 шт) | 61,00 | шт | 311,47 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Комплект зажимов окрашенный (8 скоб F24) (Анти.корр защита: горячеоцинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss)) | 61,00 | шт | 790,12 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Ригель: профиль 140x100x4 мм, L= 3185 мм, с фланцем (160х160х6 - 2 шт заглушки) (Анти.корр. защита: Грунт цинкосодержащий + полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: без отверстий; Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss)) (Тип 4) | 2,00 | шт | 20 761,20 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Ригель: профиль 140x100x4 мм, L= 3160 мм, с фланцем (160х160х6 - 2 шт заглушки) (Анти.корр. защита: Грунт цинкосодержащий + полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: без отверстий; Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss)) (Тип 3) | 2,00 | шт | 20 761,20 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | "Ворота распашные серии PROM-US: HxW 2100x2000 (оси столбов 2140, профиль 140х140х4х6650 мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, на фланцах под анкерное крепление на бетон (Анти.корр защита: Zn/Znгрунт + полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: не стандарт; Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss)) | 3,00 | шт | 201 894,30 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Панель 3D серии GUARD-F: HxW (высота х ширина) 2430x2500 мм, пруток D=4 мм, ячейка = 50х200 мм, V-образных изгибов 4 (Анти.корр. защита: горячеоцинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Белый RAL 9003 (Signalweiss)) | 58,00 | шт | 3 327,30 | Россия | **-** | ограничение |
| 25.11.23.120 | Кров.саморез оц.5,5х32 | 140,00 | шт | 10,60 | Россия |  | ограничение |

Начальник ОКТР УСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Герасимов

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Батомункуева

*(дата) (подпись) (ФИО)*