**Информация для внесения сведений в реестр договоров**

| **Сведения о способе закупки, № извещения (при наличии)** | **Дата подведения****итогов закупки****(при наличии),****№ и дата протокола****(при наличии)** | **Дата заключения договора,****№ договора** | **Предмет договора,****цена договора, срок (период) его исполнения\*** **(с\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_)** | **Сведения о поставщике\*\*****(подрядчике, исполнителе)** **информация об отнесении к СМП\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Единственныйпоставщик | №208-ЕП/ЕК от 18.04.2025 | №Р308-УПП/25 от 22.04.2025 | Поставка мебелиЦена договора17 826 302,56 рублей Срок исполнения договора с 22.04.2025 до 30.12.2025 года | ООО «КСМ-КОМПЛЕКТ»350010, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЗИПОВСКАЯ,Д. 5, К. Х, ОФИС 182ИНН 2310221758, КПП 231001001ОГРН 1202300059543ОКПО 46253143ОКТМО 03701000001ОКОПФ 12300ОКФС 16Дата регистрации: 30.10.2020e-mail: kom.otdel@kcm.suТел.: + 7 (953) 069-98-61 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОКПД 2\*\*\*\*** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена за ед.**  | **Страна происхождения** | **Объем финансового обеспечения\*\*\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 31.09.13.190 | ИзголовьеМатериал - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Мягкий элемент - основание ДСП, обклад задней ДСП, ППУ 30 мм, навесы. Обивка - ткань/экокожа, 7 категории. Двухслойный материал, повышенной износостойкости с антимикробными свойствами.Цвет по выбору Заказчика | 10 | Штука | 76 779,00 | РОССИЯ |   |
| 31.09.12.121 | Кровать, размер спального места 1500х2000 ммКаркас - брус хвойных пород 40\*40, боковые царги - МДФ, толщиной 6 мм, основание - фанера 12 мм. Каркас оклеен ППУ 10 мм и обит фабартексом. Цоколь, высотой 80 мм - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%. На боковых царгах расположен съемный мягкий элемент (на липучках) - ткань/экокожа, 7 категории. Двухслойный материал, повышенной износостойкости с антимикробными свойствами.Цвет по выбору Заказчика.  | 10 | Штука | 50 971,00 | РОССИЯ |  |
| 31.03.12.110 | Матрас анатомическийСостав:Стрейчевый жаккард Lux, стеганый на синтепоне и пенеКокосовое полотно 10 ммАнатомическая пена Orto Flex 20 ммИзоляционный слойНезависимый пружинный блок "MultiPocket", высота блока 140мм.Изоляционный слойАнатомическая пена Orto Flex 20 ммКокосовое полотно 10 ммУсиление по периметру матрасаБурлет: велюр серыйНагрузка: 140 кг | 10 | Штука | 35 580,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.124 | Тумба прикроватнаяСтолешница, полка и бока - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Фасады и царга - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасад имеет фрезеровку "волна".Направляющие скрытого монтажа с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 128 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.   | 20 | Штука | 27 175,24 | РОССИЯ |  |
| 31.09.13.190 | Банкетка с местом для хранения (в изножье кровати)Каркас - ЛДСП, ППУ 30/50 мм. Обивка - ткань/экокожа, 7 категории. Двухслойный материал, повышенной износостойкости с антимикробными свойствами.Цоколь, высотой 80 мм - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%. Подъемный механизм.Цвет по выбору Заказчика. | 10 | Штука | 20 440,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.139 | Стол с фригобаромСтолешница и видимые внешние бока - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Видимые внутренние бока тумб и царга - МДФ, толщиной 16 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%.Фасады и цоколь - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасады имеют фрезеровку "волна".Направляющие скрытого монтажа с доводчиком Unihopper. Внутренние элементы корпуса - ЛДСП EGGER, толщиной 16 мм, однотонный.Кромка ПВХ - 1,0 мм.Петли - полунакладные с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 128 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 10 | Штука | 147 377,00 | РОССИЯ |  |
| 23.19.26.900 | Стекло на стол с фригобаромКаленое, толщиной 6 мм. Обработка края - полировка интермак. Цвет - прозрачный | 10 | Штука | 12 340,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.132 | Журнальный столСтолешница, бока и царга - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 10 | Штука | 31 260,00 | РОССИЯ |  |
| 23.19.26.900 | Стекло на журнальный столКаленое, толщиной 6 мм. Обработка края - полировка интермак. Цвет - прозрачный | 10 | Штука | 3 447,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.13.190 | Багажница с полкой для обувиМатериал - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 10 | Штука | 29 106,00 | РОССИЯ |  |
| 23.12.13.111 | Зеркало навесное в рамеРама - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Ширина рамы - 50 мм.Навесы мебельные  | 10 | Штука | 15 021,00 | РОССИЯ |  |
| 23.12.13.111 | Зеркало навесное в рамеРама - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Ширина рамы - 50 мм.Навесы мебельные  | 10 | Штука | 47 140,00 | РОССИЯ |  |
| 31.01.12.131 | Шкаф для одежды распашной в нишеКорпус - ЛДСП EGGER, толщиной 16 мм, однотонный.Кромка ПВХ - 1,0 мм.Задняя стенка - ЛХДФ 4 мм, устанавливается в паз.Фасады комбинированные. МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасады имеют фрезеровку "волна". МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Петли - полунакладные с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 192 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Внутреннее наполнение - полки для хранения и штанга для одежды. Цвет по выбору Заказчика.  | 10 | Штука | 201 793,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.13.190 | ИзголовьеМатериал - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Мягкий элемент - основание ДСП, обклад задней ДСП, ППУ 30 мм, навесы. Обивка - ткань/экокожа, 7 категории. Двухслойный материал, повышенной износостойкости с антимикробными свойствами.Цвет по выбору Заказчика.  | 10 | Штука | 80 820,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.121 | Кровать, размер спального места 1000х2000 ммКаркас - брус хвойных пород 40\*40, боковые царги - МДФ, толщиной 6 мм, основание - фанера 12 мм. Каркас оклеен ППУ 10 мм и обит фабартексом. Цоколь, высотой 80 мм - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%. На боковых царгах расположен съемный мягкий элемент (на липучках) - ткань/экокожа, 7 категории. Двухслойный материал, повышенной износостойкости с антимикробными свойствами.Цвет по выбору Заказчика.  | 20 | Штука | 38 645,50 | РОССИЯ |  |
| 31.03.12.110 | Матрас анатомическийСостав:Стрейчевый жаккард Lux, стеганый на синтепоне и пенеКокосовое полотно 10 ммАнатомическая пена Orto Flex 20 ммИзоляционный слойНезависимый пружинный блок "MultiPocket", высота блока 140мм.Изоляционный слойАнатомическая пена Orto Flex 20 ммКокосовое полотно 10 ммУсиление по периметру матрасаБурлет: велюр серыйНагрузка: 140 кг | 10 | Штука | 47 853,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.124 | Тумба прикроватнаяСтолешница, полка и бока - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Фасады и царга - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасад имеет фрезеровку "волна".Направляющие скрытого монтажа с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 128 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 20 | Штука | 27 175,24 | РОССИЯ |  |
| 31.09.13.190 | Банкетка с местом для хранения (в изножье кровати)Каркас - ЛДСП, ППУ 30/50 мм. Обивка - ткань/экокожа, 7 категории. Двухслойный материал, повышенной износостойкости с антимикробными свойствами.Цоколь, высотой 80 мм - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%. Подъемный механизм.Цвет по выбору Заказчика. | 10 | Штука | 20440,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.139 | Стол с фригобаромСтолешница и видимые внешние бока - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Видимые внутренние бока тумб и царга - МДФ, толщиной 16 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%.Фасады и цоколь - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасады имеют фрезеровку "волна".Направляющие скрытого монтажа с доводчиком Unihopper. Внутренние элементы корпуса - ЛДСП EGGER, толщиной 16 мм, однотонный.Кромка ПВХ - 1,0 мм.Петли - полунакладные с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 128 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 10 | Штука | 147 377,00 | РОССИЯ |  |
| 23.19.26.900 | Стекло на стол с фригобаромКаленое, толщиной 6 мм. Обработка края - полировка интермак. Цвет - прозрачный | 10 | Штука | 12 340,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.132 | Журнальный столСтолешница, бока и царга - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 10 | Штука | 31 260,00 | РОССИЯ |  |
| 23.19.26.900 | Стекло на журнальный столКаленое, толщиной 6 мм. Обработка края - полировка интермак. Цвет - прозрачный | 10 | Штука | 3 447,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.13.190 | Багажница с полкой для обувиМатериал - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 10 | Штука | 29 106,00 | РОССИЯ |  |
| 23.12.13.111 | Зеркало навесное в рамеРама - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Ширина рамы - 50 мм.Навесы мебельные | 10 | Штука | 15 021,00 | РОССИЯ |  |
| 23.12.13.111 | Зеркало навесное в рамеРама - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Ширина рамы - 50 мм.Навесы мебельные | 10 | Штука | 47 140,00 | РОССИЯ |  |
| 31.01.12.131 | Шкаф для одежды распашной в нишеКорпус - ЛДСП EGGER, толщиной 16 мм, однотонный.Кромка ПВХ - 1,0 мм.Задняя стенка - ЛХДФ 4 мм, устанавливается в паз.Фасады комбинированные. МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасады имеют фрезеровку "волна". МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Петли - полунакладные с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 192 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Внутреннее наполнение - полки для хранения и штанга для одежды. Цвет по выбору Заказчика.  | 10 | Штука | 245 220,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.13.190 | ИзголовьеМатериал - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Мягкий элемент - основание ДСП, обклад задней ДСП, ППУ 30 мм, навесы. Обивка - ткань/экокожа, 7 категории. Двухслойный материал, повышенной износостойкости с антимикробными свойствами.Цвет по выбору Заказчика.  | 2 | Штука | 78 846,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.121 | Кровать, размер спального места 1800х2000 ммКаркас - брус хвойных пород 40\*40, боковые царги - МДФ, толщиной 6 мм, основание - фанера 12 мм. Каркас оклеен ППУ 10 мм и обит фабартексом. Цоколь, высотой 80 мм - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%. На боковых царгах расположен съемный мягкий элемент (на липучках) - ткань/экокожа, 7 категории. Двухслойный материал, повышенной износостойкости с антимикробными свойствами.Цвет по выбору Заказчика.  | 2 | Штука | 56 834,00 | РОССИЯ |  |
| 31.03.12.110 | Матрас анатомическийСостав:Стрейчевый жаккард Lux, стеганый на синтепоне и пенеКокосовое полотно 10 ммАнатомическая пена Orto Flex 20 ммИзоляционный слойНезависимый пружинный блок "MultiPocket", высота блока 140мм.Изоляционный слойАнатомическая пена Orto Flex 20 ммКокосовое полотно 10 ммУсиление по периметру матрасаБурлет: велюр серыйНагрузка: 140 кг | 2 | Штука | 43 502,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.124 | Тумба прикроватнаяСтолешница, полка и бока - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Фасады и царга - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасад имеет фрезеровку "волна".Направляющие скрытого монтажа с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 128 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 4 | Штука | 27 175,24 | РОССИЯ |  |
| 31.09.13.190 | Банкетка с местом для хранения (в изножье кровати)Каркас - ЛДСП, ППУ 30/50 мм. Обивка - ткань/экокожа, 7 категории. Двухслойный материал, повышенной износостойкости с антимикробными свойствами.Цоколь, высотой 80 мм - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Подъемный механизм.Цвет по выбору Заказчика. | 2 | Штука | 20 440,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.139 | Стол с фригобаромСтолешница и видимые внешние бока - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Видимые внутренние бока тумб и царга - МДФ, толщиной 16 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%.Фасады и цоколь - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасады имеют фрезеровку "волна".Направляющие скрытого монтажа с доводчиком Unihopper. Внутренние элементы корпуса - ЛДСП EGGER, толщиной 16 мм, однотонный.Кромка ПВХ - 1,0 мм.Петли - полунакладные с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 128 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 4 | Штука | 147377,00 | РОССИЯ |  |
| 23.19.26.900 | Стекло на стол с фригобаромКаленое, толщиной 6 мм. Обработка края - полировка интермак. Цвет - прозрачный | 4 | Штука | 12340,00 | РОССИЯ |  |
| 23.12.13.111 | Зеркало навесное в рамеРама - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Ширина рамы - 50 мм.Навесы мебельные | 4 | Штука | 15 021,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.132 | Журнальный столСтолешница, бока и царга - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 1 | Штука | 31 260,00 | РОССИЯ |  |
| 23.19.26.900 | Стекло на журнальный столКаленое, толщиной 6 мм. Обработка края - полировка интермак. Цвет - прозрачный | 1 | Штука | 3 447,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.132 | Журнальный столСтолешница, царги - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 2 | Штука | 43 127,00 | РОССИЯ |  |
| 23.19.26.900 | Стекло на журнальный столКаленое, толщиной 6 мм. Обработка края - полировка интермак. Цвет - прозрачный | 2 | Штука |  6 698,00  | РОССИЯ |  |
| 31.09.13.190 | Багажница с полкой для обувиМатериал - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 2 | Штука | 29 106,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.13.190 | Настенная панель с крючкамиМатериал - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Крючки - двухрожковые, 3шт, металл, цвет - черный матовый.Цвет по выбору Заказчика.  | 2 | Штука | 43 650,00 | РОССИЯ |  |
| 23.12.13.111 | Зеркало навесное в рамеРама - МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Ширина рамы - 50 мм.Навесы мебельные | 2 | Штука | 47 140,00 | РОССИЯ |  |
| 31.09.12.131 | Стол обеденныйСтолешница, царги - МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Подпятник регулируемый.Цвет по выбору Заказчика.  | 1 | Штука | 55 175,00 | РОССИЯ |  |
| 23.19.26.900 | Стекло на обеденный столКаленое, толщиной 6 мм. Обработка края - полировка интермак. Цвет - прозрачный | 1 | Штука | 9 876,00 | РОССИЯ |  |
| 31.01.12.131 | Шкаф для одежды распашной в нишеКорпус - ЛДСП EGGER, толщиной 16 мм, однотонный.Кромка ПВХ - 1,0 мм.Задняя стенка - ЛХДФ 4 мм, устанавливается в паз.Фасады комбинированные. МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасады имеют фрезеровку "волна". МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Петли - полунакладные с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 192 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Внутреннее наполнение - полки для хранения и штанга для одежды. Цвет по выбору Заказчика.  | 1 | Штука | 158 700,00 | РОССИЯ |  |
| 31.01.12.131 | Шкаф для одежды распашной в нишеКорпус - ЛДСП EGGER, толщиной 16 мм, однотонный.Кромка ПВХ - 1,0 мм.Задняя стенка - ЛХДФ 4 мм, устанавливается в паз.Фасады комбинированные. МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасады имеют фрезеровку "волна". МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Петли - полунакладные с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 192 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Внутреннее наполнение - полки для хранения и штанга для одежды. Цвет по выбору Заказчика.  | 2 | Штука | 201 793,00 | РОССИЯ |  |
| 31.01.12.131 | Шкаф для одежды распашной в нишеКорпус - ЛДСП EGGER, толщиной 16 мм, однотонный.Кромка ПВХ - 1,0 мм.Задняя стенка - ЛХДФ 4 мм, устанавливается в паз.Фасады комбинированные. МДФ, толщиной 22 мм, в эмали (двусторонняя покраска) + лак, степень глянца 25%. Фасады имеют фрезеровку "волна". МДФ, толщиной 22 мм, в шпоне (двусторонняя накатка), покрытый морилкой + лак, степень глянца 25%.Петли - полунакладные с доводчиком Unihopper.Ручки - металл, 192 мм, цвет - матовое золото, Kerron.Подпятник регулируемый.Внутреннее наполнение - полки для хранения и штанга для одежды. Цвет по выбору Заказчика.  | 1 | Штука | 245 220,00 | РОССИЯ |  |

Зам. начальника управления по поставкам продукции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Дацюк

 *(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО 22.04.2025 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Корогод

 *(дата) (подпись) (ФИО)*